附件2

2022年内蒙古农产品产地冷藏保鲜设施

建设项目补贴参考标准

（一）新建冷藏保鲜设施

类型	验收库容（m3）	补贴参考标准（元/m3）
通风贮藏库	245m3~12195m3	82
机械冷库	130m3~6493m3	154
气调贮藏库	100m3~5000m3	200
预冷库	130m3~6493m3	154
说明：

1.补贴参考标准适用于新建类型的农产品产地冷藏保鲜设施。

2.验收库容指建设主体实际验收合格的新建冷藏保鲜设施总净库容（m3），是计算奖补的依据。

3.机械冷库、气调贮藏库奖补标准已含土建工程、钢结构、保温材料、机房、缓冲间、制冷设备等造价，通风贮藏库（包括贮藏窖和地上通风库）奖补标准已含土建工程、通风及控温设施、保温材料、其他附属设备等造价。

4.配套设施设备补助标准为新增配套设施设备总金额的20%，配套设施设备补助最高限额不超过申报总奖补资金的20%，且单个建设主体获得的新建冷藏保鲜设施和配套设施设备两项补助总额最高不超过100万元。

（二）改扩建项目

类型	验收库容（m3）	补贴参考标准（元/m3）
保温层更换或新增

奖补标准	保温层和制冷机组

同时更新奖补标准
机械冷库	130m3~6666m3	75	150
气调贮藏库	100m3~5000m3	100	200
说明：

1.补贴参考标准适用于改扩建类型的农产品产地冷藏保鲜设施。

2.验收库容指建设主体实际验收合格的改扩建冷藏保鲜设施总净库容(m3)，是计算奖补的依据。

3.保温层更换是指对原有机械冷库或气调贮藏库进行更换或新增保温材料，包括新增喷涂聚氨酯保温材料（高温库≥10cm，低温库≥15cm)和新增双面彩钢聚氨酯板（高温库≥10cm，低温库≥15cm)两种方式。

4.制冷机组更新指对机械冷库、气调贮藏库进行整套制冷设备（包括压缩机、冷凝器、蒸发器及室内外相关管路）的更换。

5.配套设施设备补助标准为新增配套设施设备总金额的20%，配套设施设备补助最高限额不超过申报总奖补资金的20%，且单个建设主体获得的改扩建冷藏保鲜设施和配套设施设备两项补助总额最高不超过100万元。